1류 위험물

일반적성상 및 시험

성상

제1류위험물의 정의는 산화성고체 이며, 시험에 의해 산화력의 잠재적 위험성 및 충격에 대한 민감성이 일정 이상의 것이 위험물이 된다. 그 주요 성상은 다음과 같다.

1.       분말입자상의 물품에 있어서는 산화력의 잠재적인 위험성을 판단하기 위한 연소시험에서 시험물품과 목분의 혼합물의 연소시간이 표준물질과 목분과의 혼합물의 연소시간과 동등하거나 또는 짧을 것. 또는 충격에 대한 민감성을 판단하기 위한 낙구식타격감도시험에서 표준물질과 적린과의 혼합물에 쇠구슬을 떨어뜨린 경우 50%의 확률로 폭발하는 높이로부터 쇠구슬을 시험물품과 적린과희 혼합물에 낙하시킨 경우에 당해 혼합물이 폭발하는 확률이 50% 이상인 것으로 되어 있다.

2.       그외 물품에 있어서는 산화력의 잠재적 위험성을 판단하기 위한 대량연소시험에서 시험물품과 목분과의 혼합물의 연소시간이 표준물질과 목분과의 혼합물의 연소시간과 동등하거나 또는 이보다 짧은 것. 또는 충격에 대한 민감성을 판단하기 위한 철관시험에서 철관이 완전히 파열하는 것으로 되어 있다.

시험

1.       연소시험

- 표준물질(염소산칼륨)과 목분과의 혼합물(중량비 1:1)의 연소시간을 측정
- 시험물품과 목분과의 혼합물(중량비 8:2 및 1:1)의 연소시간을 측정
- 상기의 연소시간을 비교하여 시험물품에 해당하는 것이 같거나 짧은 경우 위험물

2.       낙구식 타격감도시험

- 표준물질(질산칼륨)과 적린과의 혼합물에 쇠구슬을 낙하시켜 50%의 확률로 폭발하는 높이(50% 폭점)을 구한다
- 시험물품과 적린과의 혼합물에 상기의 50% 폭점에서 쇠구슬을 낙하시켜 폭발하는 확률을 구한다.
- 폭발하는 확률이 50% 이상인 경우 시험물품은 위험물에 해당한다.

3.       대량연소시험

- 표준물질(과염소산칼륨)과 목분과의 혼합물(중량비 2:3)의 연소시간을 측정
- 시험물품과 목분과의 혼합물(체적비 1:1)의 연소시간을 측정
-상기의 연소시간을 비교하여 시험물품이 표준물질과 같거나 짧으면 위험물에 해당한다.

4.       철관시험

- 시험물품과 셀룰로오스분과의 혼합물을 철관에 채우고, 전기뇌관으로 기폭시켜 철관이 파열하는 정도를 관찰한다.
- 철관이 위에서 밑까지 완전히 파열한 경우 시험물품은 위험물에 해당한다.

법적 품명 및 품목과 지정수량

성질	품 명	지정수량	대표적 물질
산화성고체	아염소산염류	50 킬로그램 (위험등급Ⅰ)	아염소산나트륨 아염소산칼륨 아염소산칼슘 아염소산납 아염소산은 아염소산수은
	염소산염류		염소산칼륨 염소산나트륨 염소산암모늄 염소산구리 염소산은
	과염소산염류		과염소산칼륨 과염소산나트륨 과염소산암모늄 과염소산루비듐 과염소산바륨 과염소산칼슘 과염소산마그네슘 과염소산리튬
	무기과산화물		과산화칼륨 이산화칼륨 삼산화칼륨 과산화나트륨 이산화나트륨 과산화바륨 과산화스트론튬
	브롬산염류	300킬로그램 (위험등급 Ⅱ)	브롬산칼륨 브롬산마그네슘 브롬산암모늄 브롬산은
	질산염류		질산칼륨 질산나트륨 질산암모늄 질산암모늄세륨 질산이트륨 질산세슘 질산세륨 질산2세륨암모늄 질산제이구리 질산네오듐 질산비스무트 질산리튬 질산은 질산바륨 질산칼슘 질산스트론튬 질산코발트 질산니켈
	요오드산염류		요오드산칼륨 요오드산칼슘 요오드산아연 요오드산은 요오드산나트륨 요오드산바륨 요오드산마그네슘
	과망간산염류	1,000킬로그램 (위험등급Ⅲ)	과망간산칼륨 과망간산나트륨 과망간산칼슘 과망간산암모늄
	중크롬산염류		중크롬산칼륨 중크롬산나트륨 중크롬산암모늄 중크롬산아연 중크롬산칼슘 중크롬산제이철
	그밖에 행정자치부령이 정하는 것	50킬로그램,300킬로그램 또는 1,000킬로그램
	위의 하나에 해당하는 어느하나 이상을 함유한 것

이 표에서 "그 밖에 행정자치부령이 정하는 것"은 위험물안전관리법시행규칙 제3조에 아래와 같이 있습니다.

1. 과요오드산염류
2. 과요오드산
3. 크롬, 납 또는 요오드의 산화물
4. 아질산염류
5. 차아염소산염류
6. 염소화이소시아눌산
7. 퍼옥소이황산염류
8. 퍼옥소붕산염류

<공통성질>

1. 대부분 무색결정 또는 백색분말로서 비중이 1보다 크며, 대부분 물에 잘 녹는다.

2. 불연성이며 산소를 많이 함유하고 있는 강산화제이다.

3. 반응성이 풍부하여 열,충격,마찰 및 분해를 촉진하는 약품과의 접촉으로 많은 산소를 방출하여

다른 가연물의 연소를 돕는다.

<저장 및 취급방법>

1. 통풍이 잘되는 냉암소에 저장할 것.

2. 가열,충격,마찰 등을 피하고 분해를 촉진하는 약품류 및 가연물과 접촉을 피할 것.

3. 용기가 파손되거나 공기 중에 노출되지 않도록 밀봉하여 저장할 것.

사고발생시 대처방법

1.       다량의 물을 써서 냉각소화 한다. 다만, 무기과산화물의 경우에는 물을 사용하지 않는다.

2.       소화시 사용된 물은 위험물이 용해되어있어 산화성이 강하므로 소화작업시에는 보안경등 보호장구를 착용한다.

3.       주변의 가연성 물질을 제거한다.

각 품명별 성질

1.       염소산염류

염소산HClO3의 수소 H 가 금속 또는 다른 양이온으로 치환된 화합물을 염소산염이라 하고, 이러한 염을 총칭하여 염소산염류라 한다. 가열, 충격, 강산의 첨가에 의해 단독으로 폭발하는 것도 있으나, 유황, 목탄, 마그네슘분,알루미늄분, 유기물질등의 산화되기 쉬운 물질과 혼합되어 있을 때는 특히 위험하여 급격한 연소 또는 폭발을 일으킨다.
주요 물품으로서는 염소산나트륨 외에 염소산칼륨, 염소산암모늄, 염소산바륨, 염소산칼슘등이 있다. 또한, 염소산칼륨은 낙구식타격감도시험에서 표준물질의 하나이다.

2.       아염소산염류

아염소산 HClO2의 수소 H가 금속 또는 다른 양이온으로 치환된 화합물을 아염소산염이라 하고, 이들 염을 총칭하여 아염소산염류라 한다. 가열, 충격, 마찰에 의해 분해하여 산소를 방출하기 쉽고, 가연물과 혼합되어 있는 것은 특히 위험성이 높아 경우에 따라서는 폭발적으로 반응하는 것이 있다. 일반적으로는 물에 잘녹는다.
주요물품으로는 아염소산나트륨, 아염소산칼륨, 아염소산구리, 아염소산납등이 있다.

3.       과염소산염류

과염소산 HClO4 의 수소 H가 금속 또는 다른 양이온으로 치환된 화합물을 과염소산염이라 하고, 이들 염을 총칭하여 과염소산염류라 한다. 상온에서는 염소산염류보다 안정하나 가열, 충격등에 의해 분해한다. 인, 유황, 목탄분말 기타 가연물과 혼합되어 있는 경우에는 급격하게 연소하고, 경우에 따라서는 폭발한다.
주요 물품으로는 과염소산암모늄, 과염소산칼륨, 과염소산나트륨등이 있다. 또한, 과염소산칼륨은 연소시험 및 대량연소시험에 있어 표준물질로 되어 있다.

4.       무기과산화물

무기과산화물이란 분자내에 -O-O- 결합을 갖는 산화물의 총칭으로, 과산화수소의 수소분자가 금속으로 치환된 것이 무기과산화물 이다. 또한 단독으로 존재하는 무기과산화물외에 어떤 물질에 과산화수소가 부가된 형태로 존재하는 과산화수소부가물도 무기과산화물에 속한다.
과산화물의 화학적 특징은 그 분자내에 갖고 있는 -O-O- 결합에 기인한다. 다시말하면, 과산화물은 일반적으로 불안정한 물질로서 가열하면 분해하고, 산소를 방출한다. 무기과산화물은 그 자체가 연소되는 것은 없으나, 유기물등과 접촉하여 분해하여 산소를 방출하고, 특히 알칼리금속(리튬, 나트륨, 칼륨, 세슘, 루비듐)의 무기과산화물은 물과 격렬하게 발열반응하여 분해하고, 다량의 산소를 발생한다. 따라서 소화작업시에 주수는 위험하고, 탄산소다, 마른모래등으로 덮어 행하나 소화는 대단히 곤란하다. 알칼류토금속(마그네슘, 칼슘, 스트론튬, 바륨)의 무기과산화물은 알칼류금속의 무기과산화물에 비해 물과 반응하는 반응성은 낮다.

5.       브롬산염류

브롬산 HBrO3 의 수소 H 가 금속 또는 다른 양이온과 치환된 화합물을 브롬산염이라 하고, 이들 염의 총칭을 브롬산염류라 한다. 가열, 충격, 마찰에 의해 분해하여 산소를 방출하기 쉽고 또한, 가연물과 혼합한 상태는 격렬하게 연소한다.
주요 물품으로는 브롬산칼륨, 브롬산나트륨, 브롬산마그네슘, 브롬산바륨등이 있다. 또한 브롬산칼륨은 연소시험에서 표준물질의 하나로 되어 있다.

6.       질산염류

질산 HNO3의 수소가 금속 또는 다른 양이온으로 치환된 화합물을 질산염이라 하고, 이들 염의 총칭을 질산염류라 한다.
일반적으로 흡습성이 있고, 물에 잘 녹는다. 염소산염류, 아염소산염류보다 충격, 가열에 대하여 안정하나, 가연물과 혼합하면 위험하다.
주요 물품으로서 질산암모늄, 질산칼륨, 질산나트륨, 질산바륨, 질산은등이 있다. 또한 질산칼륨은 낙구식타격감도시험에서 표준물질로 되어 있다.

7.       요오드산염류

요오드산 HIO3 의 수소가 금속 또는 다른 양이온과 치환되어 있는 화함물을 요오드산염이라 하고, 이들 염의 총칭을 요오드산염류라 한다. 일반적으로 상온에서는 염소산염이나 브롬산염에 비해 약간 안정되어 있으나, 가연물과 혼합된 상태에서는 가열, 충격, 마찰에 의해 발화, 폭발의 위험성이 있다.
주요 물품으로서는 요오드산칼륨, 요오드산나트륨, 요오드산칼슘, 요오드산아연등이 있다.

8.       과망간산염류

과망간산 HMnO4 의 수소가 금속 또는 양이온과 치환된 화합물을 과망간산염이라 하고, 이들 염을 총칭하여 과망간산염류라 한다. 공기중에서는 안정되어 있고, 일반적으로 질산염류보다 위험성은 적으나, 질산염류와 같이 강력한 산화제 이다.
주요 물품으로서는 과망간산칼륨, 과망간산암모늄등이 있다.

9.       중크롬산염류

중크롬산 H2Cr2O7의 수소가 금속 또는 다른 양이온으로 치환된 화합물을 중크롬산이라 하고, 이들 염을 총칭하여 중크롬산염류라 한다. 일반적으로 질산염류보다 위험성은 적으나 질산염류와 같이 강력한 산화제 이다.

주요 개별물품별 성질

물품명	분자식	상태	해당품명	비중	융점	비고
과염소산칼륨	KClO4	무색무취의 사방정계결정	과염소산염류	2.52	없음	분해시작:400 완전분해:610
과염소산암모늄	NH4ClO4	무색무취의 수용성결정	과염소산염류	1.87	없음	분해시작:130 분해폭발:300
과산화나트륨	Na2O2	순수한 것은 백색이나 보통은 황백색분말	무기과산화물	2.81	460	분해:460
아염소산나트륨	NaClO2	백색결정 또는 결정성 분말	아염소산염류	2.47		조해성
브롬산칼륨	KBrO3	무색무취의 결정성분말	브롬산염류	3.27		분해:370
질산암모늄	NH4NO3	무색무취의 결정.	질산염류	1.73	165	분해:220
요오드산칼륨	KIO3	백색결정 또는 결정성분말	요오드산염류	3.89	없음	분해:560
과망간산칼륨	KMnO4	흑자색의 결정. 광택	과망간산염류	2.70	없음	분해:240
중크롬산암모늄	(NH4)2Cr2O7	등적색 결정	중크롬산염류	2.15	없음	분해시작:185 완전분해:225
삼산화크롬	CrO3	암적색의 침상결정	삼산화크롬	2.70	196	분해:250

2류 위험물

일반적성질

·             성상

제2류위험물의 정의는 가연성고체로서 화염에 의한 착화의 위험성을 판단하기 위한 시험에서 일정한 성상을 나타내는 고체 또는 인화의 위험성을 판단하기 위한 시험에서 인화성을 나타내는 고체이다.

1. 인화성고체를 제외한 물질에 있어서는 화염에 의한 착화의 위험성을 판단하기 위한 소가스염착화시험에서 시험물품이 10초 이내에 착화하고 연소를 계속하는 것이다.

2.  인화성고체에 있어서는 세타밀폐식인화점측정기에 의해 인화점을 측정하는 시험에서 인화점을 갖는 것이다.

·             시험

1.       소가스염착화시험

시험물품에 작은 불꽃을 10초이상 접촉시켜 착화하기 까지의 시한을 측정하고, 연소를 계속하는가의 여부를 관찰한다. 이 결과 그 위험성을 다음과 같이 평가한다.

시험결과	평가
착화시간 3초이내	가연성고체
착화시간 3초 초과 10초 이하	가연성고체
불착화 또는 연소를 계속하지 않음.	위험성 없음

2.    인화점측정시험

시험물품의 인화점을 세타밀폐식인화점측정기를 써서 측정하고, 인화점이 섭씨 40도 미만의 것이 위험물에 해당한다.

법적 품명 및 품목과 지정수량

성질	품 명	지정수량	대표적 물질
가연성고체	황화인	100킬로그램 (위험등급Ⅱ)	3황화4린 5황화2린 5황화4린 7황화4린
	적린	100킬로그램 (위험등급Ⅱ)
	유황	100킬로그램 (위험등급Ⅱ)
	철분	500킬로그램 (위험등급Ⅲ)
	금속분	500킬로그램 (위험등급Ⅲ)
	마그네슘	500킬로그램 (위험등급Ⅲ)
	그밖에 행정자치부령이 정하는 것	100킬로그램 또는 500킬로그램
	위의 하나에 해당하는 어느 하나 이상을 함유한 것
	인화성고체	1,000킬로그램 (위험등급Ⅲ)

위 표에서 "그 밖에 행정자치부령이 정하는 것"은 소방방재청에 문의한 결과, 아직까지 규정된 것이 없습니다.

다만, 이렇게 적혀 있는 이유는 향후 규정될 사항에 대비하여 적혀 있는 것이라고 합니다.

<공통성질>

1. 가연성이며 강환원성고체이고 비중이 1보다 크다.

2. 산화제와 접촉,마찰로 인하여 착화되면 급격히 연소한다.

3. 철분,마그네슘,금속분류는 물과 산의 접촉시 발열한다.

<저장 및 취급방법>

1. 점화원으로부터 멀리하고 가열을 피할 것.

2. 산화제와의 접촉을 피할 것.

3. 철분,마그네슘,금속분류는 물 또는 산과의 접촉을 피할 것.

P.S. 황의 저장 및 취급방법 : 위의 1번,2번은 그대로 따름.

→ 위의 3번 대신에 “분진폭발 및 정전기의 발생을 막을 것”이라고 적음.

P.S. 마그네슘 또는 금속분류의 저장 및 취급방법 : 위의 3번은 그대로 따름.

→ 위의 1번 대신에 “용기의 파손으로 인한 위험물의 누설에 주의할 것”이라고
적음.

→ 위의 2번 대신에 “산화제 및 할로겐원소와의 접촉을 피할 것”이라고 적음.

사고발생시 대처방법

1.       금속분을 제외하고는 대량주수에 의한 냉각소화가 유효하다.

2.       금속분, 철분, 마그네슘 및 황화인은 마른모래 또는 분말소화기를 사용하여 질식소화시킨다.

3.       연소시 유독가스를 발생하므로 공기호흡기등을 착용한다.

주요 개별물품별 성질

품명	물품	비중	융점	비점	비고
황화린	삼황화인	2.03	172.5	407	P4S3
	오황화인	2.09	290.2	514	P2S5
	칠황화인	2.19	310	523	P4S7
적린	적린	2.2	600(43atm)		착화온도 : 260도
유황	단사황 사방황 고무상황	1.96 2.07 -	119 113 -	445 - -	CS2에 잘 녹음 CS2에 잘 녹음 CS2에 잘 녹지 않음
철분	철분	7.86	1535	2730	53마이크로미터의 체를 통과하는 것이 50wt% 이상의 것
금속분	알루미늄분	2.7	660	2000
	아연분	7.14	419	907
마그네슘분	마그네슘분	1.74	650	1102	2밀리미터 망체를 통과하지 않는 괴상 및 직경 2밀리미터 이상의 봉상의 것은 위험물에 해당하지 않음

용어의 정의

1.       지정수량 : 법률적으로는 위험물안전관리법 제2조 용어의 정의에서 명시한 바와 같이 위험물의 종류별로 위험성을 고려하여 대통령령이 정하는 수량으로서 제조소등의 설치허가 등에 있어서 최저의 기준이 되는 수량을 말한다.

2.       "가연성고체"라 함은 고체로서 화염에 의한 발화의 위험성 또는 인화의 위험성을 판단하기 위하여 고시로 정하는 시험에서 고시로 정하는 성질과 상태를 나타내는 것을 말한다.

3.       철분이라 함은 철의 분말로서 53마이크로미터의 표준체를 통과하는 것이 50중량퍼센트 미만인 것은 제외한다.

4.       마그네슘 또는 마그네슘을 함유한 것중 다음의 하나에 해당하는 것은 제외한다.

가. 2밀리미터의 체를 통과하지 아니하는 덩어리 상태의 것

나. 직경 2 밀리미터 이상의 막대 모양의 것

5.       금속분이라 함은 알칼리금속 알칼리토금속 철 및 마그네슘 외의 금속분을 말하고, 구리분 니켈분 및 150마이크로미터의 체를 통과하는 것이 50중량퍼센트 미만인 것을 제외한다.

6.       유황은 순도가 60중량퍼센트 이상인 것을 말한다. 이 경우 순도측정에 있어서 불순물은 활석등 불연성물질과 수분에 한한다.

7.       황화인 적린 유황 및 철분은 가연성고체의 성상이 있는 것으로 본다.

8.       인화성고체라 함은 고형알코올 그밖에 1기압에서 인화점이 섭씨 40도 미만인 고체를 말한다.

4류 위험물

일반적성상 및 시험

* 성상

제4류위험물의 정의는 인화성액체이며, 정해진 인화점측정기에 의한 측정결과 인화점을 갖는 물품을 위험물로 하고 있으며 그 주요성상은 다음과 같다.

1. 인화의 위험성을 판단하기 위한 타그밀폐식인화점측정기에 의해 인화점을 측정하는 시험(타그밀페식인화점측정기에 의해 인화점을 측정하는 시험에서 인화점이 섭씨 80도 이하의 온도로 측정되지 않는 경우에는 클리브랜드 개방식인화점측정기에 의해 인화점을 측정하는 시험, 타그밀폐식인화점측정기에 의해 인화점을 측정하는 시험에서 인화점이 섭씨 0도 이상 80도 이하의 온도에서 측정되고 당해 인화점에서 시험물품의 동점도가 10센티스토크 이상인 경우에는 세타밀폐식인화점측정기에 의해 인화점을 측정하는 시험)에 의해 인화점이 측정되는 것이 위험물에 해당한다.

* 시험

1.  인화점측정시험

- 시험물품의 인화점을 타그밀폐식인화점측정기로 측정한다.
- 위에서의 인화점이 섭씨 80도를 초과하는 경우 클리브랜드개방식인화점측정기로
시험물품의 인화점을 측정한다.
- 위에서의 인화점이 섭씨 0도 이상 80도 미만이고, 당해 온도에서 시험물품의
점도가 10센티스토크 이상의 경우 시험물품의 인화점을 세타밀폐식인화점측정기로
측정한다.

법적 품명 및 품목과 지정수량

성질	품명 및 품목		지정수량	대표적 물질
인화성액체	특수인화물 (위험등급Ⅰ)		50 리터	디에틸에테르(에테르) 이황화탄소 아세트알데히드 산화프로필렌
	제1석유류 (위험등급Ⅱ)	비수용성 액체	200 리터	콜로디온 - 비수용성 아세톤 - 수용성 가솔린(휘발유)- 비수용성 벤젠 - 비수용성 톨루엔 - 비수용성 o-크실렌 - 비수용성 시클로헥산 - 비수용성 에틸벤젠 - 비수용성 메틸에틸케톤 - 비수용성 피리딘 - 수용성 초산에스테르류- 비수용성 의산에스테르류- 비수용성
		수용성액체	400 리터
	알코올류 (위험등급Ⅱ)		400 리터	메틸알코올 에틸알코올 프로필알코올
	제2석유류 (위험등급 Ⅲ)	비수용성 액체	1,000 리터	등유 - 비수용성 경유 - 비수용성 포름산(의산) - 수용성 m-크실렌 - 비수용성 p-크실렌 - 비수용성 아세트산(초산)- 수용성 스티렌 - 비수용성 메틸셀로솔브 - 수용성 에틸셀로솔브 - 수용성 프로필셀로솔브- 수용성 부틸셀로솔브 - 수용성 테레핀유 - 비수용성 장뇌유 - 비수용성 송근유 - 비수용성 클로로벤젠 - 비수용성
		수용성액체	2,000 리터
	제3석유류 (위험등급 Ⅲ)	비수용성액체	2,000 리터	중유 - 비수용성 크레오소오트유- 비수용성 아닐린 - 비수용성 에틸렌글리콜 - 수용성 글리세린 - 수용성 니트로벤젠 - 비수용성 담금질유 - 비수용성 m-크레졸 - 비수용성
		수용성액체	4,000 리터
	제4석유류 (위험등급Ⅲ)		6,000 리터	기계유 실린더유
	동식물유류 (위험등급Ⅲ)		10,000 리터	아마인유 해바라기유 대두유 야자유 팜유 올리브유 들기름등

* 위에서 수용성, 비수용성 구분은 위험물안전관리에관한세부기준(고시)에서 정하고
있습니다.

[제13조(인화성액체의 인화점 시험방법 등)의 2항]

영 별표 1의 인화성액체 중 수용성액체란 온도 20℃, 기압 1기압에서 동일한 양의 증류수와 완만하게 혼합하여, 혼합액의 유동이 멈춘 후 당해 혼합액이 균일한 외관을 유지하는 것을 말한다.

<공통성질>

1. 대단히 인화하기 쉽다.

2. 대부분 물보다 가볍고, 물에 잘 녹지 않는다.

3. 증기는 공기보다 무겁다.

4. 착화온도가 낮은 것은 위험하다.

5. 증기는 공기와 약간만 혼합되어 있어도 연소한다.

<저장 및 취급방법>

1. 용기는 밀전하고 통풍이 잘되는 찬 곳에 저장할 것.

2. 화기 및 점화원으로부터 멀리 저장할 것.

3. 증기 및 액체의 누설에 주의하여 저장할 것.

4. 인화점 이상으로 가열하지 말 것.

5. 정전기 발생에 주의하여 저장,취급할 것.

6. 증기는 가급적 높은 곳으로 배출할 것.

사고발생시 대처방법

1. 포소화설비, 분말소화설비, 이산화탄소 소화설비, 할로겐화물소화설비등으로
질식소화 시킨다.

2. 물분무소화설비는 유효하나 물을 위험물에 직접 방사하는 것은 자칫 화재를
확대시킬 수 있으므로 주의한다.

주요 개별 물품별 물리적성질

품명	물품명		인화점	착화온도	폭발범위	비중	비점	증기밀도	분자량
특수인화물	디에틸에테르		-45	180	1.9% - 48%	0.71	34.6	2.56	74
	이황화탄소		-30	100	1% - 44%	1.26	46	2.64	76
	아세트알데히드		-38	185	4.1% - 57%	0.78	21	1.52	44
	산화프로필렌		-37	449	2.5% - 38.5%	0.83	34	2.0	58
제1석유류	아세톤		-18	538	2.6% - 12.8%	0.79	56.5	2.0	58
	가솔린		-20~-40	300	1.4% - 7.6%	주1	주2	3 ~ 4
	벤젠		-11	562	1.4% - 7.1%	0.9	80	2.8	78
	톨루엔		4	552	1.4% - 6.7%	0.87	111	3.14	92
	초산에틸		-4.4	427	2.0% - 11.5%	0.9	77	3.04	88
	메틸에틸케톤		-1	516	1.8% - 10%	0.81	80	2.44	72
알코올류	메틸알코올		11	464	7.3% - 36%	0.79	65	1.11	32
	에틸알코올		13	423	4.3% - 19%	0.79	79	1.59	46
	이소프로필알코올		11.7	399	2.0% - 12.0%	0.79	82	2.08	60
제2석유류	등유		40~70	≒220	1.1% - 6.0%	< 1		4~5	C9~C18
	경유		50~70	≒200	1.0% - 6.0%	< 1		4~5	C15~C20
	클로로벤젠		32	638	1.3% - 7.1%	1.11	132	3.9	112.5
	에틸셀로솔브		40	238	1.8% - 18.0%	0.93	135	3.2	90
	m-크실렌		28	527	1.1% - 7.0%	0.86	139	3.66	106
	p-크실렌		27	528	1.1% - 7.0%	0.86	138	3.66	106
	초산(아세트산)		40	427	5.4% - 16.0%	1.05	118	2.1	60
제3석유류	중유		60~150	250-400		≤ 1
	크레오소오트유		74	336		≒1.02	>194
	글리세린		160	393		1.26	290	2.17	92
제4석유류	윤활유	전기절연유	133-250
		냉동기유	160-260
		터빈유	200-270
		내연기관용윤활유	170-290
		선박용 윤활유	210-280
		기어유	170-310
		머신유	80-340
		열처리유	170-340
		절삭유	70-310
		녹방지유	140-210
	가소제	프탈산디메틸	156
		프탈산디에틸	162
		프탈산디부틸	187
		프탈산디헵틸	213
		프탈산n-옥틸	219
		프탈산디노닐	218
		프탈산디이소데실	235
		아디핀산디n-옥틸	228

용어의 정의

1. 지정수량 : 법률적으로는 위험물안전관리법 제2조 용어의 정의에서 명시한 바와 같이 위험물의 종류별로 위험성을 고려하여 대통령령이 정하는 수량으로서 제조소등의 설치허가 등에 있어서 최저의 기준이 되는 수량을 말한다.

2. "인화성액체"라 함은 액체(제3석유류, 제4석유류 및 동식물유류에 있어서는 1기압과 섭씨 20도에서 액상인 것에 한한다)로서 인화의 위험성이 있는 것을 말한다.

3. 특수인화물류라 함은 디에틸에테르·이황화탄소 그 밖에 1기압에서 발화점이 섭씨 100도 이하인 것 또는 인화점이 섭씨 영하 20도 이하이고 비점이 섭씨40도 이하인 것을 말한다.

4. 제1석유류라 함은 아세톤, 휘발유 그밖에 1기압에서 인화점이 섭씨 21도 미만인 것을 말한다.

5. 알코올류라 함은 1분자를 구성하는 탄소원자수가 1개부터 3개까지인 포화1가알콜(변성알코올을 포함한다)을 말한다. 다만, 다음 각목의 1에 해당하는 것은 제외한다.

가. 1분자를 구성하는 탄소원자의 수가 1개 내지 3개의 포화1가 알코올의 함유량이 60중량퍼센트 미만인 수용액

나. 가연성액체량이 60중량퍼센트 미만이고 인화점 및 연소점 (태그개방식인화점측정기에 의한 연소점을 말한다. 이하같다)이 에틸알코올 60중량퍼센트 수용액의 인화점 및 연소점을 초과하는 것

6. "제2석유류"라 함은 등유, 경유 그밖에 1기압에서 인화점이 섭씨 21도 이상 70도 미만인 것을 말한다. 다만 도료류 그밖에 물품에 있어서 가연성 액체량이 40중량퍼센트 이하이면서 인화점이 섭씨 40도 이상인 동시에 연소점이 섭씨 60도 이상인 것은 제외한다.

7. "제3석유류"라 함은 중유, 클레오소트유 그밖에 1기압에서 인화점이 섭씨 70도 이상 섭씨 200도 미만인 것을 말한다. 다만 도료류 그밖에 물품은 가연성 액체량이 40중량퍼센트 이하인 것은 제외한다.

8. "제4석유류"라 함은 기어유, 실린더유 그밖에 1기압에서 인화점이 섭씨 200도 이상 섭씨 250도 미만의 것을 말한다. 다만 도료류, 그밖의 물품은 가연성 액체량이 40중량퍼센트 이하인 것은 제외한다.

9. 동식물유류라 함은 동물의 지육 등 또는 식물의 종자나 과육으로부터 추출한 것으로서 1기압에서 인화점이 섭씨 250도 미만인 것을 말한다. 다만, 법 제20조제1항의 규정에 의하여 행정자치부령이 정하는 용기기준과 수납,저장기준에 따라 수납되어 저장 보관되고 용기의 외부에 물품의 통칭명, 수량 및 화기엄금(화기엄금과 동일한 의미를 갖는 표시를 포함한다)의 표시기 있는 경우를 제외한다.

10. 발화점(Ignition Point, Ignition Temperature) : 가연성 물질이 인화원(引火源) 혹은 점화원이 없이 연소를 시작하는 최저온도

11. 인화점(Flash Point) : 가연성물질이 인화원 또는 점화원에 의해 연소를 시작하는 최저온도

<수용성 및 비수용성 해설>... 소방방재청 소방정책과

1. 수용성과 비수용성을 구분하는 취지가 무엇인가에 따라 구분기준이 여러가지가 있습니다.

2. 유분리장치의 설치여부와 관련한 수용성 여부는 용해도 1%를 기준으로 하며, 옥외탱크의

하부주입방식의 포소화설비 설치 가부와 관련한 수용성 여부는 용해도 1%를 기준으로 함.

[위험물안전관리에관한세부기준 제133조 표의 주석 참조]

3. 위험물지정수량 판정에 있어서 수용성 여부를 위험물안전관리에관한세부기준에 다음과

같이 규정되어 있습니다.  [제13조(인화성액체의 인화점 시험방법 등)]

①생 략
②영 별표 1의 인화성액체 중 수용성액체란 온도 20℃, 기압 1기압에서 동일한 양의 증류

수와 완만하게 혼합하여, 혼합액의 유동이 멈춘 후 당해 혼합액이 균일한 외관을 유지하

는 것을 말한다.

<부가글>

금일 소방검정공사의 담당자와 통화가 되었습니다.

위의 지정수량에 관계된 수용성, 비수용성은

"온도 20℃, 기압 1기압에서 동일한 양의 증류수와 완만하게 혼합하여, 혼합액의 유동이 멈춘 후 당해 혼합액이 균일한 외관을 유지하는 것을 말한다."라고 다시 한 번 밝혀주셨으며,

이것은 시험을 통해 진행되어야 하는데, 아직까지 시험이 진행된 내용이 없다고 하였습니다.

차후 언젠가는 이것을 확실히 밝혀두겠다는 말과 함께, 이와 관련된 내용은 시험문제에

나오지 않을 것이며, 시험에 나온다면 출제위원에 문제가 있는 것이라고 하네요...

여기에서, 제가 실험실에서 몇가지 실제로 실험을 해보았습니다.

가장 이견이 많은 몇가지 물질에 대해서 50:50으로 섞어 보았습니다.

메틸에틸케톤 : 물과 층분리가 일어남. 물은 하부에 메틸에틸케톤은 상부에 완전분리됨.

메틸셀로솔브 : 완전 균일한 액상.

에틸셀로솔브 : 완전 균일한 액상.

부틸셀로솔브 : 완전 균일한 액상.

초산에틸        : 물과 층분리가 일어남.

이렇게 나왔습니다.

당초 메틸에틸케톤은 다른 문헌에서는 27.5%, 또는 33.5% 등으로 용해도가 나왔습니다만,

실제로 50:50으로 섞어보니, 층분리가 확실히 되어, 지정수량에서 말하는 수용성여부로는

비수용성으로 판명이 되었습니다.

그외 이견이 많은 물질은

피리딘, 아닐린, 초산에스테르류, 의산에스테르류라고 생각됩니다만,

피리딘 : 완전 균일한 액상.

아닐린 : 침전물 발생.

초산에스테르류 : 일부 미용해 또는 층분리.

의산에스테르류 : 일부 미용해 또는 층분리.

라고 생각됩니다.

<크레졸의 이성질체 설명>

p-크레졸 : 융점 36도씨, 인화점 86도씨, 발화점 599도씨

o-크레졸 : 융점 31도씨, 인화점 81도씨, 발화점 559도씨

m-크레졸 : 융점 11도씨, 인화점 86도씨, 발화점 559도씨

여기서, 파라크레졸과 오르소크레졸은 특수가연물의 가연성고체류에 해당합니다. 메타크레졸은 4류 3석유류에 해당합니다. 파라크레졸이나 오르소크레졸은 융점이 20도씨 보다 높아서 20도씨 이하에서 액체로 볼 수 없기 때문에 4류위험물이 아닌 것입니다...그래서, 특수가연물의 가연성고체류에 속합니다.

----------------------------------------------------------------------------------------

<콜로디온>

소방방재청에서 본 건과 관련하여 답글이 2004년11월10일에 왔습니다.

콜로디온은 제4류1석유류에 해당한다고 합니다.

이것도 위험물정보의 체계를 바로잡는 일편으로 바뀐 것 같습니다.

구법에서는 제4류 특수인화물의 정의에서 콜로디온이 포함되어 있었거든요.

그런데, 콜로디온의 성상에 대한 정보를 조회해보면, 그 정의에 부합되지 않는 것 같았습니

다. 콜로디온의 인화점은 -18도씨이하입니다. 그러면, 특수인화물이 될 수가 없지요. 특수

인화물이 되려면, 1기압에서 인화점이 -20도씨이하인 동시에 비점이 40도씨 이하여야 하거

나, 발화점이 100도씨이하여야 하는데, 콜로디온은

인화점:-18도씨이하

비점 : 35도씨

발화점 : 170도씨

이니까, 특수인화물에 속하지 않는 것 같았습니다.

이번에 법이 개정되면서, 콜로디온이 특수인화물의 정의에서 빠져 있었는데,

이런 부분을 파악하고, 삭제했나 봅니다.

콜로디온은 제4류1석유류입니다.

5류 위험물

법적 품명 및 품목과 지정수량

성질	품명 및 품목	지정수량
자기반응성물질	유기과산화물	10킬로그램 (위험등급Ⅰ)
	질산에스테르	10킬로그램 (위험등급Ⅰ)
	니트로화합물	200킬로그램 (위험등급Ⅱ)
	니트로소화합물	200킬로그램 (위험등급Ⅱ)
	아조화합물	200킬로그램 (위험등급Ⅱ)
	디아조화합물	200킬로그램 (위험등급Ⅱ)
	히드라진 유도체	200킬로그램 (위험등급Ⅱ)
	히드록실아민	100킬로그램 (위험등급Ⅱ)
	히드록실아민염류	100킬로그램 (위험등급Ⅱ)
	그밖에 행정자치부령이 정하는 것	10킬로그램,100킬로그램 또는 200킬로그램
	위의 하나에 해당하는 어느하나 이상을 함유한 것

위 표에서 "그 밖에 행정자치부령이 정하는 것"은 위험물안전관리법시행규칙 제3조에 아래와
같이 있습니다.

1. 금속의 아지화합물

2. 질산구아니딘

<공통성질>

1. 가연성물질로서 그 자체가 산소를 함유하므로 자기연소를 일으키기 쉬운 자기반응성
물질이다.

2. 가열,충격,마찰 등에 의하여 폭발의 위험이 있다.

3. 장기간 공기 노출시 산화반응에 의해 열분해하여 자연발화를 일으킬 수 있다.

<저장 및 취급방법>

1. 용기의 파손 및 균열에 주의하며 통풍이 잘되는 냉암소에 저장할 것.

2. 가열,충격,마찰 등을 피하고 화기 및 점화원으로부터 멀리 저장할 것.

3. 화재 발생시 소화가 곤란하므로 소분하여 저장할 것.

4. 용기는 밀전,밀봉하고 운반용기 및 포장 외부에는 화기엄금,충격주의 등의 주의사항을 게시할 것.

사고발생시 대처방법

1.       대량의 물을 주수하여 질식, 냉각 소화를 한다.

2.       화재 발생시 사실상 폭발을 일으키므로, 방어대책을 강구한다.

용어의 정의

1.      지정수량 : 법률적으로는 위험물안전관리법 제2조 용어의 정의에서 명시한 바와 같이 위험물의 종류별로 위험성을 고려하여 대통령령이 정하는 수량으로서 제조소등의 설치허가 등에 있어서 최저의 기준이 되는 수량을 말한다.

2.

자기반응성물질이라 함은 고체 또는 액체로서 폭팔의 위험성 또는 가열분해의 격렬함을 판단하기 위하여 고시로 정하는 시험에서 고시로 정하는 성질과 상태를 나타내는 것을 말한다.

3.      5류위험물의 하나에 해당하는 어느하나 이상을 함유하는 물품에 있어서는 유기과산화물을 함유하는 것 중에서 불활성고체를 함유하는 것으로서 다음 각목의 하나에 해당하는 것은 제외한다.

가. 과산화벤조일의 함유량이 35.5 중량퍼센트 미만인 것으로서 전분가루, 황산칼슘제2수화물 또는 인산1수소2수화물과의 혼합물

나. 비스(4클로로벤조일)퍼옥사이드의 함유량이 30중량퍼센트 미만인 것으로서 불활성고체와의 혼합물

다. 과산화지크밀의 함유량이 40중량퍼센트 미만인 것으로서 불활성고체와의 혼합물

라. 1·4(2-터셔리부틸퍼옥시이소프로필)벤젠의 함유량이 40중량퍼센트 미만인 것으로서 불활성고체와의 혼합물

마. 시크로헥사놀퍼옥사이드의 함유량이 30중량퍼센트 미만인 것으로서 불활성고체와의 혼합물

----------------------------------------------------------------------------------------

셀룰로이드류가 위험물에서 없어진 것이 아닙니다. 보시기에 셀룰로이드류가 없어진 것 같지만, 실제로는 역시 5류위험물에 속하며, 이것의 지정수량에 관계된 것은 소방검정공사의 시험결과가 나와야 합니다. 아직 셀룰로이드류의 지정수량은 알려진 바 없으므로 시험문제에 나오질 않을 것입니다.

다만, 셀룰로이드류가 5류위험물이라는 것만 확실히 알아두시면 됩니다...

6류 위험물

법적 품명 및 품목과 지정수량

성질	품명 및 품목	지정수량
산화성액체 (위험등급Ⅰ)	과산화수소	300킬로그램
	과염소산	300킬로그램
	질산	300킬로그램
	그밖에 행정자치부령이 정하는 것	300킬로그램
	위의 하나에 해당하는 어느 하나 이상을 함유한 것	300킬로그램

위 표에서 "그 밖에 행정자치부령이 정하는 것"은 위험물안전관리법시행규칙 제3조에 아래와
같이 있습니다.

1. 할로겐간화합물 (둘 이상의 할로겐원소 간의 화합물을 말합니다.)

<공통성질>

1. 불연성물질로서 강산화제이며 다른 물질의 연소를 돕는 조연성물질이다.

2. 비중이 1보다 크며, 물에 잘 녹고 물과 접촉하면 발열한다.

3. 가연물과 유기물 등과의 혼합으로 발화한다.

4. 부식성이 강하며 증기는 유독하다.

<저장 및 취급방법>

1. 물,유기물,가연물 및 산화제와의 접촉을 피할 것.

2. 저장용기는 내산성용기를 사용하며 밀전,밀봉할 것.

3. 증기는 유독하므로 취급시에는 보호구를 착용할 것.

사고발생시 대처방법

1.       가연성 물질을 제거한다.

2.       마른모래 또는 이산화탄소 소화약제를 사용한다.

용어의 정의

1.       지정수량 : 법률적으로는 위험물안전관리법 제2조 용어의 정의에서 명시한 바와 같이 위험물의 종류별로 위험성을 고려하여 대통령령이 정하는 수량으로서 제조소등의 설치허가 등에 있어서 최저의 기준이 되는 수량을 말한다.

2.       과산화수소라 함은 그 농도가 36중량퍼센트 이상인 것에 한하며 산화성액체의 성상이 있는 것으로 본다.

3.       "산화성액체"라 함은 액체로서 산화력의 잠재적인 위험성을 판단하기 위하여 고시로 정하는 시험에서 고시로 정하는 성질과 상태를 나타내는 것을 말한다.

4.       질산은 그 비중이 1.49 이상인 것에 한하며 산화성액체의 성상이 있는 것으로 본다.

---------------------------------------------------------------------------

<부가글>

황산의 경우 이전에는 6류위험물이었으나, 이제는 삭제되어 위험물이 아닙니다. 소방방재청에서 확인했습니다.