물질명 : 피리딘(PYRIDINE) 1 / 1

------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는

Section 16을 참조하시요.

물질명: 피리딘(PYRIDINE)

동의어/상품명:

아진(AZINE); 아자벤젠(AZABENZENE); RCRA U196; UN 1282; C5H5N; OHS19990; RTECS

UR8400000

화학물질 군: 피리디닐

작성 일자: 1984.10.24

개정 일자: 2002.9.16

------------------------------------------------------------------------------

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

------------------------------------------------------------------------------

성분: 피리딘(PYRIDINE)

CAS 번호: 110-86-1

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 203-809-9

EC 색인 번호: 613-002-00-7

퍼센트(%): 100.0

------------------------------------------------------------------------------

3. 위험 유해성

------------------------------------------------------------------------------

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=3  화재=3  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

색상: 갈색

물리적 상태: 액체

주요한 건강위험성: 피부 자극, 눈 자극, 중추 신경 계통 억제

물리적 위험: 가연성 액체 및 증기. 증기는 증발 연소를 야기할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 두통, 졸음, 현기증, 조정(기능) 손실

장기간 노출: 구역, 구토, 설사, 위통, 식욕 부진, 현기증, 수면 장애, 정서

장애, 조정(기능) 손실, 신경 이상

피부 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 알레르기 반응, 빛에 대한 민감도

장기간 노출: 자극, 알레르기 반응

눈 접촉:

단기간 노출: 자극, 눈 손상

장기간 노출: 자극

섭취:

단기간 노출: 구역, 구토, 설사, 지남력 상실, 정서 장애, 폐 울혈

장기간 노출: 구역, 구토, 설사, 위통, 식욕 부진, 현기증, 수면 장애, 정서

장애, 조정(기능) 손실, 심장 이상, 신장 이상, 간 이상, 신경 이상

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 아니오

국제 발암성연구소(IARC): 아니오

------------------------------------------------------------------------------

4. 응급조치 요령

------------------------------------------------------------------------------

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우

인공호흡을 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로

씻을 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용

전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 곧바로

의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 소방서(응급구조) 또는 의사에게 즉시 연락할 것. 의식 불명의 사람에게

토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 구토를 하면, 구토물이 기도를

막는 것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식

불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

의사에 대한 정보: 섭취하였을 때는 위 세척 및 활성탄 슬러리의 투여를 고려할 것.

------------------------------------------------------------------------------

5. 폭발 화재시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

화재 및 폭발 위험: 심각한 화재 위험이 있음. 증기/공기 혼합물은 인화점이상에서

폭발성이 있음. 증기는 공기보다 무거움. 증기 또는 가스는 원거리의

발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음.

소화제: 알코올 방지 거품, 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제, 물

대형 화재: 내알코올성 포말을 사용하거나 미세한 물 분무로 다량 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된

후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지

말 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 진화가 된 후에도 상당

시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를

냉각시킬 것. 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을 강구할 것: 관계인

외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 타도록 내버려 둘 것.

화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는

즉시 대피할 것. 탱크, 철도 차량 또는 탱크 트럭의 경우: 대피 반경: 0.8 Km

(1/2 마일). 물은 비효과적일 수도 있음.

인화점: 68 F (20 C) (CC)

발화하한치: 1.8%

발화상한치: 12.4%

자연 발화: 900 F (482 C)

발화등급 (OSHA): IB

------------------------------------------------------------------------------

6. 누출사고시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

수중 유출:

1986년 California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act (제안 65)에

해당함. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

직업적 유출:

열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 발화원을 제거할 것. 작업자가

위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것. 물 분무를 사용하여 증기의

발생을 감소시킬 것. 소량 누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬

것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 다량 누출: 추후의

처리를 위한 제방을 축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며

출입을 금지할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것. 기준량이상의

배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

------------------------------------------------------------------------------

7. 취급 및 저장방법

------------------------------------------------------------------------------

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 미국의 보관 규정: U.S. OSHA

29 CFR 1910.106. 접지 및 접속 필요. 혼합금지 물질과 분리할 것.

------------------------------------------------------------------------------

8. 노출방지 및 개인보호구

------------------------------------------------------------------------------

노출기준:

피리딘(PYRIDINE):

산업안전보건법 :

- TWA :  5ppm, 15mg/m3

- STEL : -

5 ppm (15 mg/m3) OSHA TWA

5 ppm ACGIH TWA

5 ppm (15 mg/m3) NIOSH 권장 TWA 10 시간

16 mg/m3 (5 ml/m3) DFG MAK (peak limitation category-II,1, with excursion

factor of 2)

환기: 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당 환기장치는 방폭설비를 할 것.

국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는

보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및

비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한

것임.

125 ppm

송기 마스크(연속 유출입형).

전동팬 부착 호흡보호구(유기가스용).

250 ppm

직결식 소형 방독마스크(유기가스용 정화통 및 전면형).

공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형).

전동팬 부착 호흡보호구 (유기가스용 정화통 및 전면형).

공기호흡기(전면형).

송기마스크(전면형).

1000 ppm

송기마스크(압력디멘드형, 전면형).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

------------------------------------------------------------------------------

9. 물리화학적 특성

------------------------------------------------------------------------------

물리적 상태 : 액체

색상: 갈색

냄새: 없음

맛: 탄 맛

분자량: 79.10

분자식: C5-H5-N

끓는점: 239-241 F (115-116 C)

어는점: -44 F (-42 C)

증기압: 18 mmHg @ 20 C

증기 밀도(공기=1): 2.7

비중(물=1): 0.93

물 용해도: 가용성

수소이온지수(pH): 8.2 (0.2 M 용액)

휘발성: 없음

취기한계: <1 ppm

증발율: 없음

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 알코올, 에테르, 아세톤, 벤젠, 오일, 리그로인, 유기용제

------------------------------------------------------------------------------

10. 안정성 및 반응성

------------------------------------------------------------------------------

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 용기가 열에

노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음.

혼합금지 물질: 산, 가연성 물질, 산화제, 할로겐, 할로 탄소 화합물

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 탄소 산화물, 질소

중합 반응: 중합하지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

11. 독성에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

피리딘(PYRIDINE):

자극성 자료:

500 mg/24 시간 피부-토끼 약한 자극

섧떼자료:

28500 mg/m3/1 시간 흡입-쥐 LC50; 1121 mg/kg 피부-토끼 LD50; 891 mg/kg

구강-쥐 LD50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 피부, 눈

급성독성 수준:

중간 독성: 흡입, 경피흡수, 섭취

표적 장기: 중추 신경계

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 중추신경계 이상, 신장 이상, 간 이상

종양 발생자료: 사용 가능.

변이원성 자료: 사용 가능.

------------------------------------------------------------------------------

12. 환경에 미치는 영향

------------------------------------------------------------------------------

환경독성 자료:

어독성: 26000 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 보통, 거울, 유색, 잉어

무척추동물 독성: 1430 mg/L 24 시간 EC100 (풍부) 물벼룩

해조류 독성: 280000 ug/L 48 시간 (집단 증식) 녹조류

기타 독성: 10000 ug/L 96 시간 (이상) 발톱있는 두꺼비

------------------------------------------------------------------------------

13. 폐기시 주의사항

------------------------------------------------------------------------------

적용 규정에 따라 폐기할 것. 미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262.

유해 폐기물 번호: U196. 유해 폐기물 번호: D038. 규제수준의 이상의 농도에

관한 U.S.EPA 40 CFR 262의 기준에 따라 폐기할 것. 규제 기준- 5.0 mg/L.

------------------------------------------------------------------------------

14. 운송에 필요한 정보

------------------------------------------------------------------------------

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

고유 선적 명칭: 피리딘

ID 번호: UN1282

U.S. DOT 49 CFR 172.101 위험 등급 또는 구분: 3

포장분류: II

------------------------------------------------------------------------------

15. 법적 규제현황

------------------------------------------------------------------------------

피리딘(PYRIDINE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 허용농도

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 4류 1석유류

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):

피리딘(PYRIDINE): 1000 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규제대상 아님.

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규제대상 아님.

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 네

만성: 아니오

화재: 네

반응성: 아니오

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65):

피리딘(PYRIDINE)

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정):

다음을 유발하는 것으로 캘리포니아 주에 알려짐 :

피리딘(PYRIDINE)

암 (05 17, 2002)

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 확정분류:

F  고인화성물질

Xn 유해물질

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

위험/유해 기호:

F  고인화성물질

Xn 유해물질

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 11           고인화성.

R 20/21/22     흡입, 피부와 접촉하거나 삼키면 유해함.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 26           눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사의 치료를 받을

것.

S 28           피부에 접촉된 후에는 많은 양의 중성 비누와 물을 사용하여

즉시 세척할 것.

농도 제한 기준 :

C>=5%         Xn    R 20/21/22

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

------------------------------------------------------------------------------

16. 기타 참고사항

------------------------------------------------------------------------------

MSDS 변경 요약

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

3. 위험 유해성

8. 노출방지 및 개인보호구

저작권 1984-2002 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.

외부적(상업적) 용도 사용을 위한 문의 사항이 있을 때의 연락처:

㏇ 바이텍 켐스

서울특별시 강남구 삼성동 159-1

무역센타 빌딩 601-1 호 (우편 번호 135-729)

전화  : 02-551-0500/0501

FAX   : 02-551-0503

E-mail : bhseo@chems.co.kr

ljh@chems.co.kr

Web : http://www.chems.co.kr