제품명	LS-300	

1. 화학제품과 회사에 관한 정보 		
  가. 제품명	LS-300	
  나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한		
        제품의 권고 용도	소포제	
        제품의 사용상의 제한	강산, 강알카리 사용하지 말것	
  다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)		
        회사명	금강실리테크(주)	
        주소	대전광역시 서구 오동 337-4	
        긴급전화번호	Tel) 042-584-3241
Fax) 042-584-3243	

2. 유해성·위험성 	
가. 유해 · 위험성 분류	해당되는 분류정보가 없음	
   나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목 		
        그림문자		
	해당없음	
        신호어	해당없음	
        유해·위험문구	해당없음	
        예방조치문구		
            예방	해당없음	
            대응	해당없음	
            저장	해당없음	
            폐기	해당없음	
   다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA) 	
        모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	
            보건	0	
            화재	1	
            반응성	0	
        폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	
            보건	1	
            화재	1	
            반응성	0	
        차아염소산 나트륨		
            보건	3	
            화재	0	
            반응성	0	
        물(WATER)		
            보건	0	
            화재	0	
            반응성	0	

        나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	
            보건	0	
            화재	1	
            반응성	0	
        Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	
            보건	자료없음	
            화재	자료없음	
            반응성	자료없음	

3. 구성성분의 명칭 및 함유량 		
   물질명	   이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)	
모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	SMS;                                                                       	1338-41-6	1~5	
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	다이메틸폴리실록산/WATER 유탁액S(DIMETHYLPOLYSILOXANE/WATER EMULSIONS);	63148-62-9	30	
차아염소산 나트륨	하이포아염산, 나트륨염	7681-52-9	0.1	
물(WATER)	디수소 산화물(DIHYDROGEN OXIDE);                                           	7732-18-5	55~65	
나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	셀룰로오스, 카르복심틸 에테르, 나트륨 염(CELLULOSE, CARBOXYMETHYL ETHER,   	9004-32-4	1>	
Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -		9005-71-4	5~10	

4. 응급조치요령 	

5. 폭발·화재시 대처방법 		
  가. 적절한(부적절한) 소화제		
  나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성		
  다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오	
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	일부는 고온으로 운송될 수 있음	
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	누출물은 오염을 유발할 수 있음	
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음	
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오	
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오	
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오	
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오	
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	대부분 물보다 가벼우니 주의하시오	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	뜨거운 상태로 운반될 수 있으니 주의하시오	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오	

                 차아염소산 나트륨	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.	
                 차아염소산 나트륨	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오	
                 차아염소산 나트륨	소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오	
                 차아염소산 나트륨	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오	
                 차아염소산 나트륨	탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오	
                 차아염소산 나트륨	용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오	
                 차아염소산 나트륨	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오	
                 차아염소산 나트륨	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오	
                 차아염소산 나트륨	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오	
                 물(WATER)	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오	
                 물(WATER)	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오	
                 물(WATER)	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오	
                 물(WATER)	용기가 가열, 폭발하여 비산된 물은 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
일부는 고온으로 운송될 수 있음
누출물은 오염을 유발할 수 있음
접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오	

6. 누출사고시 대처방법		
  가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	자료없음	
  나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	자료없음	
  다. 정화 또는 제거 방법	자료없음	

7. 취급 및 저장방법 	
  가. 안전취급요령	자료없음	
  나. 안전한 저장방법	자료없음	

8. 노출방지 및 개인보호구					
   가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
        국내규정		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	자료없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
                 차아염소산 나트륨	자료없음	
                 물(WATER)	자료없음	

                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	자료없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	
        ACGIH 규정		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	자료없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
                 차아염소산 나트륨	자료없음	
                 물(WATER)	자료없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	자료없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	
        생물학적 노출기준		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	자료없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
                 차아염소산 나트륨	자료없음	
                 물(WATER)	해당없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	자료없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	
   다. 개인보호구		
        호흡기 보호		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오	
                 차아염소산 나트륨	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오	
                 물(WATER)	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오	

9. 물리화학적 특성	
  가. 외관		
        성상	액상	
        색상	유백색	
  나. 냄새	자료없음	
  다. 냄새역치	자료없음	
  라. pH	6~9	
  마. 녹는점/어는점	자료없음	
  바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음	
  사. 인화점	자료없음	
  아. 증발속도	자료없음	
  자. 인화성(고체, 기체)	자료없음	
  차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음	
  카. 증기압	자료없음	
  타. 용해도	자료없음	
  파. 증기밀도	자료없음	
  하. 비중	자료없음	
  거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음	
  너. 자연발화온도	자료없음	

  더. 분해온도	자료없음	
  러. 점도	1500~5500CPS	
  머. 분자량	자료없음	

모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	
  가. 외관		
        성상	고체(왁스같은) 구슬	
        색상	흰색계통색 갈색	
  나. 냄새	매우 약함	
  다. 냄새역치	(취기 한계: 해당 없음)	
  라. pH	(해당 없음)	
  마. 녹는점/어는점	56 ℃	
  바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	(해당 없음)	
  사. 인화점	249 ℃	
  아. 증발속도	(증발율:해당 없음)	
  자. 인화성(고체, 기체)	자료없음	
  차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -   (인화점: 249C)	
  카. 증기압	0.0000000000000138 ㎜Hg  (1.38E-0.14 mmHg at 25C)	
  타. 용해도	0.0122 ㎎/ℓ  (at 25 C (추정치))	
  파. 증기밀도	>1   (공기=1)	
  하. 비중	0.973   (물=1)	
  거. n-옥탄올/물분배계수	6.10   ((추정치))	
  너. 자연발화온도	자료없음	
  더. 분해온도	자료없음	
  러. 점도	자료없음	
  머. 분자량	430.70	

폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	
  가. 외관		
        성상	액체	
        색상	투명	
  나. 냄새	변화하는 냄새	
  다. 냄새역치	자료없음	
  라. pH	자료없음	
  마. 녹는점/어는점	자료없음	
  바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	149 ℃  ( 1 ATM: >300°F = >149°C = >422°K)	
  사. 인화점	> 101 ℃  (275-635°F)	
  아. 증발속도	자료없음	
  자. 인화성(고체, 기체)	자료없음	
  차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -	
  카. 증기압	(<5mmHg, 25℃)	
  타. 용해도	(<0.1%)	
  파. 증기밀도	자료없음	
  하. 비중	0.98   (at 20°C (liquid))	
  거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음	
  너. 자연발화온도	(>400 ℃)	
  더. 분해온도	(>200 ℃)	

  러. 점도	50 cSt	
  머. 분자량	10   ( cu mm/S @ 25 deg C /Silicone fluid with 10 mm sq/S viscosity/)	

차아염소산 나트륨	
  가. 외관		
        성상	액체	
        색상	노란색	
  나. 냄새	독특한 냄새	
  다. 냄새역치	자료없음	
  라. pH	11.0	
  마. 녹는점/어는점	-20 ℃	
  바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	96 ~ 120℃  (1013hPa)	
  사. 인화점	자료없음	
  아. 증발속도	자료없음	
  자. 인화성(고체, 기체)	자료없음	
  차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -	
  카. 증기압	(17.4~20hPa 20℃)	
  타. 용해도	29.3 g/100g  (0℃)	
  파. 증기밀도	0.7   (물)	
  하. 비중	1.1   (5.5% 수용액)	
  거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음	
  너. 자연발화온도	자료없음	
  더. 분해온도	자료없음	
  러. 점도	자료없음	
  머. 분자량	74.4	

물(WATER)	
  가. 외관		
        성상	액체	
        색상	무색   (투명)	
  나. 냄새	무취	
  다. 냄새역치	(해당없음)	
  라. pH	7	
  마. 녹는점/어는점	0 ℃	
  바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	100 ℃	
  사. 인화점	(해당없음)	
  아. 증발속도	자료없음	
  자. 인화성(고체, 기체)	해당없음	
  차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -   (해당없음)	
  카. 증기압	23.8 ㎜Hg  (25℃)	
  타. 용해도	100 g/100㎖	
  파. 증기밀도	자료없음	
  하. 비중	1	
  거. n-옥탄올/물분배계수	-1.38	
  너. 자연발화온도	자료없음	
  더. 분해온도	자료없음	

  러. 점도	자료없음	
  머. 분자량	18.02	

나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	
  가. 외관		
        성상	고체	
        색상	흰색	
  나. 냄새	무취	
  다. 냄새역치	자료없음	
  라. pH	6.5-8	
  마. 녹는점/어는점	> 300 ℃	
  바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음	
  사. 인화점	자료없음	
  아. 증발속도	자료없음	
  자. 인화성(고체, 기체)	자료없음	
  차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -	
  카. 증기압	자료없음	
  타. 용해도	자료없음	
  파. 증기밀도	자료없음	
  하. 비중	1.59	
  거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음	
  너. 자연발화온도	370 ℃	
  더. 분해온도	자료없음	
  러. 점도	자료없음	
  머. 분자량	21000-500000	

Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	
  가. 외관		
        성상	페이스트	
        색상	자료없음	
  나. 냄새	자료없음	
  다. 냄새역치	자료없음	
  라. pH	자료없음	
  마. 녹는점/어는점	349.84 ℃	
  바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	1085.2 ℃	
  사. 인화점	149 ℃	
  아. 증발속도	자료없음	
  자. 인화성(고체, 기체)	자료없음	
  차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -	
  카. 증기압	0.00000000000000000000000000000000213 ㎜Hg  (2.13E-033 mmHg(추정치))	
  타. 용해도	0.000000000000000000069440 ㎎/ℓ	
  파. 증기밀도	자료없음	
  하. 비중	자료없음	
  거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음	
  너. 자연발화온도	자료없음	
  더. 분해온도	자료없음	

  러. 점도	자료없음	
  머. 분자량	자료없음	

10. 안정성 및 반응성	
  가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	상온상압조건에서 안정함	
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	가열시 용기가 폭발할 수 있음	
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음	
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음	
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	물질의 흡입은 유해할 수 있음	
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	가열시 용기가 폭발할 수 있음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	누출물은 화재/폭발 위험이 있음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘	
                 차아염소산 나트륨	가열시 용기가 폭발할 수 있음	
                 차아염소산 나트륨	일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음	
                 차아염소산 나트륨	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음	
                 차아염소산 나트륨	일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음	
                 차아염소산 나트륨	독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음	
                 차아염소산 나트륨	용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음	
                 차아염소산 나트륨	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음	
                 물(WATER)	상온상압조건에서 안정함	
                 물(WATER)	가열시 용기가 폭발할 수 있음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	가열시 용기가 폭발할 수 있음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	상온상압조건에서 안정함
가열시 용기가 폭발할 수 있음
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
물질의 흡입은 유해할 수 있음
일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음	
  나. 피해야 할 조건		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	열, 스파크, 화염 등 점화원	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	열, 스파크, 화염 등 점화원	
                 차아염소산 나트륨	열	
                 물(WATER)	열, 오염	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	열, 스파크, 화염 등 점화원	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	열, 스파크, 화염 등 점화원	
  다. 피해야 할 물질		

                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	가연성 물질	
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	자극성, 독성 가스	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
                 차아염소산 나트륨	가연성 물질, 환원성 물질	
                 차아염소산 나트륨	금속	
                 물(WATER)	물반응성 물질	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	가연성 물질, 환원성 물질	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	가연성 물질
자극성, 독성 가스	
  라. 분해시 생성되는 유해물질		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	자료없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자극성, 부식성, 독성 가스	
                 차아염소산 나트륨	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음	
                 차아염소산 나트륨	부식성/독성 흄	
                 물(WATER)	자료없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	부식성/독성 흄	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	

11. 독성에 관한 정보					
  가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	단기간 노출은  자극	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
                 차아염소산 나트륨	자료없음	
                 물(WATER)	자료없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	자료없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	
  나. 건강 유해성 정보	
        급성독성		
            경구		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	LD50 31000 ㎎/㎏ Rat	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	LD50 > 17000 ㎎/㎏ Rat	
                 차아염소산 나트륨	LD50 8200 ㎎/㎏ Rat	
                 물(WATER)	LD50 90000 ㎎/㎏ Rat  (LD50 > 90 ml/kg (Rat))	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	LD50 27000 ㎎/㎏ Rat	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	
            경피		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	자료없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	LD50 > 2000 ㎎/㎏ Rabbit	
                 차아염소산 나트륨	자료없음	
                 물(WATER)	자료없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	LD50 > 2000 ㎎/㎏ Rabbit	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	
            흡입		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	자료없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
                 차아염소산 나트륨	분진 LC50 10.5 ㎎/ℓ	

                 물(WATER)	자료없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	분진 LC50> 5.8 ㎎/㎏ 4 hr Rat	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	
        피부부식성 또는 자극성 		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	자극	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
                 차아염소산 나트륨	이 물질은 인간에게 피부부식성을 나타낸다.	
                 물(WATER)	해당없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	피부에 자극을 일으킴	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	
        심한 눈손상 또는 자극성 		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	자료없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	아이 스텐다드 드레이즈 테스트 래빗 양: 100mg/1H; 반응: Mild (경자극)	
                 차아염소산 나트륨	이 물질은 인간에게 자극과 부식성을 나타낸다.	
                 물(WATER)	해당없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	눈에 자극을 일으킴	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	
        호흡기과민성		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	자료없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
                 차아염소산 나트륨	자료없음	
                 물(WATER)	해당없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	자료없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	
        피부과민성		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	자료없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
                 차아염소산 나트륨	인간의 피부에 과민성 반응을 일으키지 않는다.	
                 물(WATER)	해당없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	자료없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	
        발암성		
            산업안전보건법		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	자료없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
                 차아염소산 나트륨	자료없음	
                 물(WATER)	자료없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	자료없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	
            노동부고시		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	자료없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
                 차아염소산 나트륨	자료없음	
                 물(WATER)	자료없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	자료없음	

                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	
            IARC		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	자료없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
                 차아염소산 나트륨	Group 3 (Hypochlorite salts )	
                 물(WATER)	자료없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	자료없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	
            OSHA		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	자료없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
                 차아염소산 나트륨	자료없음	
                 물(WATER)	자료없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	자료없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	
            ACGIH		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	자료없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
                 차아염소산 나트륨	자료없음	
                 물(WATER)	자료없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	자료없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	
            NTP		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	자료없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
                 차아염소산 나트륨	자료없음	
                 물(WATER)	자료없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	자료없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	
            EU CLP		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	자료없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
                 차아염소산 나트륨	자료없음	
                 물(WATER)	자료없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	자료없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	
        생식세포변이원성		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	자료없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
                 차아염소산 나트륨	in vitro 실험의 에임스 테스터에서 음성의 결과가 나왔음.	
                 물(WATER)	해당없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	In vitro Salmonella typhimurium Ames test시 대사활성계 유무와 관계없이 음성	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	
        생식독성		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	자료없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	

                 차아염소산 나트륨	생식에 유해한 영향이 없음	
                 물(WATER)	해당없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	교미 14일전 래트 140mg/kg 투여시 정액관, 쿠퍼선, 부속샘과 같은 부계영향 일어남	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	
        특정 표적장기 독성 (1회 노출)		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	자료없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
                 차아염소산 나트륨	호흡기에 자극을 일으킴	
                 물(WATER)	해당없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	흡입시 기도를 자극함	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	
        특정 표적장기 독성 (반복 노출)		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	자료없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
                 차아염소산 나트륨	자료없음	
                 물(WATER)	해당없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	자료없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	
        흡인유해성		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	자료없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
                 차아염소산 나트륨	자료없음	
                 물(WATER)	해당없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	자료없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	

12. 환경에 미치는 영향					
  가. 생태독성		
         어류		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	LC50 0.417 ㎎/ℓ 96 hr	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	LC50 37.79 ㎎/ℓ 96 hr Lepomis macrochirus	
                 차아염소산 나트륨	LC50 0.033 ~ 0.097 ㎎/ℓ 96 hr Clupea harengus	
                 물(WATER)	자료없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	LC50 > 20000 ㎎/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	
         갑각류		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	LC50 0.064 ㎎/ℓ 48 hr	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	LC50 44.5 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna	
                 차아염소산 나트륨	LC50 0.032 ㎎/ℓ 48 hr	
                 물(WATER)	자료없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	EC50 87.26 ㎎/ℓ 48 hr Ceriodaphnia dubia	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	
         조류		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	EC50 0.039 ㎎/ℓ 96 hr	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	

                 차아염소산 나트륨	EC50 0.075 ㎎/ℓ 24 hr	
                 물(WATER)	자료없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	자료없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	
  나. 잔류성 및 분해성		
         잔류성		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	log Kow  6.10   ((추정치))	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
                 차아염소산 나트륨	log Kow  -3.42	
                 물(WATER)	log Kow  -1.38	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	자료없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	
         분해성		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	자료없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
                 차아염소산 나트륨	자료없음	
                 물(WATER)	자료없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	자료없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	
  다. 생물농축성		
         농축성		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	BCF  314.1	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
                 차아염소산 나트륨	BCF  3.162	
                 물(WATER)	자료없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	자료없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	
         생분해성		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	자료없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
                 차아염소산 나트륨	자료없음	
                 물(WATER)	자료없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	자료없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	
  라. 토양이동성		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	자료없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
                 차아염소산 나트륨	자료없음	
                 물(WATER)	자료없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	자료없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	
  마. 기타 유해 영향		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	자료없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
                 차아염소산 나트륨	자료없음	
                 물(WATER)	자료없음	

                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	자료없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	

13. 폐기시 주의사항					
  가. 폐기방법		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	1) 기름과 물을 분리하여 분리된 기름성분은 소각하고, 분리한 후 남은 물은 수질오염방지시설에서 처리하시오.
2) 증발ㆍ농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하거나 안정화 처리하시오.
3) 응집ㆍ침전방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오.
4) 분리ㆍ증류ㆍ추출ㆍ여과ㆍ열분해의 방법으로 정제 처리하시오.
5) 소각하거나 안정화처리 하시오.	
                 차아염소산 나트륨	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.	
                 물(WATER)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	1) 소각하시오.
2) 증발ㆍ농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오
3) 분리ㆍ증류ㆍ추출ㆍ여과의 방법으로 정제한 후 그 잔재물은 소각하시오.
4) 중화ㆍ산화ㆍ환원ㆍ중합ㆍ축합의 반응을 이용하여 처리한 후 발생하는 잔재물은 소각하거나, 응집ㆍ침전ㆍ여과ㆍ탈수의 방법으로 다시 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오.	
  나. 폐기시 주의사항		

14. 운송에 필요한 정보					
  가. 유엔번호(UN No.)		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	1993	
                 차아염소산 나트륨	1791	
                 물(WATER)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	UN 운송위험물질 분류정보가 없음	
  나. 적정선적명		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	해당없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	기타의 인화성액체(FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.)	
                 차아염소산 나트륨	하이포아염소산염용액(HYPOCHLORITE SOLUTION)	
                 물(WATER)	해당없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	해당없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	해당없음	
  다. 운송에서의 위험성 등급		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	해당없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	3	
                 차아염소산 나트륨	8	
                 물(WATER)	해당없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	해당없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	해당없음	
  라. 용기등급		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	해당없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	Ⅰ	
                 차아염소산 나트륨	Ⅱ	
                 물(WATER)	해당없음	

                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	해당없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	해당없음	
  마. 해양오염물질		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	자료없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
                 차아염소산 나트륨	자료없음	
                 물(WATER)	자료없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	자료없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	
  바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한  안전대책	
        화재시 비상조치		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	해당없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	F-E	
                 차아염소산 나트륨	F-A	
                 물(WATER)	해당없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	해당없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	해당없음	
        유출시 비상조치		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	해당없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	S-E	
                 차아염소산 나트륨	S-B	
                 물(WATER)	해당없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	해당없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	해당없음	

15. 법적규제 현황					
  가. 산업안전보건법에 의한 규제		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	자료없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
                 차아염소산 나트륨	자료없음	
                 물(WATER)	자료없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	자료없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	
  나. 유해화학물질관리법에 의한 규제		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	자료없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
                 차아염소산 나트륨	자료없음	
                 물(WATER)	자료없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	자료없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	
  다. 위험물안전관리법에 의한 규제		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	자료없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
                 차아염소산 나트륨	자료없음	
                 물(WATER)	자료없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	자료없음	

                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	자료없음	
  라. 폐기물관리법에 의한 규제		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	지정폐기물	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	지정폐기물	
                 차아염소산 나트륨	지정폐기물	
                 물(WATER)	자료없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	지정폐기물	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	지정폐기물	
  마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제		
        국내규제		
            잔류성유기오염물질관리법		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	해당없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음	
                 차아염소산 나트륨	해당없음	
                 물(WATER)	해당없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	해당없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	해당없음	
        국외규제		
            미국관리정보(OSHA 규정)		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	해당없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음	
                 차아염소산 나트륨	해당없음	
                 물(WATER)	해당없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	해당없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	해당없음	
            미국관리정보(CERCLA 규정)		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	해당없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음	
                 차아염소산 나트륨	45.3599 kg 100 lb	
                 물(WATER)	해당없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	해당없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	해당없음	
            미국관리정보(EPCRA 302 규정)		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	해당없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음	
                 차아염소산 나트륨	해당없음	
                 물(WATER)	해당없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	해당없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	해당없음	
            미국관리정보(EPCRA 304 규정)		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	해당없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음	
                 차아염소산 나트륨	해당없음	
                 물(WATER)	해당없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	해당없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	해당없음	

            미국관리정보(EPCRA 313 규정)		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	해당없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음	
                 차아염소산 나트륨	해당없음	
                 물(WATER)	해당없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	해당없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	해당없음	
            미국관리정보(로테르담협약물질)		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	해당없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음	
                 차아염소산 나트륨	해당없음	
                 물(WATER)	해당없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	해당없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	해당없음	
            미국관리정보(스톡홀름협약물질)		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	해당없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음	
                 차아염소산 나트륨	해당없음	
                 물(WATER)	해당없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	해당없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	해당없음	
            미국관리정보(몬트리올의정서물질)		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	해당없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음	
                 차아염소산 나트륨	해당없음	
                 물(WATER)	해당없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	해당없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	해당없음	
            EU 분류정보(확정분류결과)		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	해당없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음	
                 차아염소산 나트륨	C; R34R31N; R50	
                 물(WATER)	해당없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	해당없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	해당없음	
            EU 분류정보(위험문구)		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	해당없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음	
                 차아염소산 나트륨	R31, R34, R50	
                 물(WATER)	해당없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	해당없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	해당없음	
            EU 분류정보(안전문구)		
                 모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	해당없음	
                 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음	
                 차아염소산 나트륨	S1/2, S28, S45, S50, S61	

                 물(WATER)	해당없음	
                 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	해당없음	
                 Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	해당없음	

16. 그 밖의 참고사항		
    가.자료의 출처		
        모노스테아린산 소르비탄(SORBITAN MONOSTEARATE)	
          HSDB(피부부식성 또는 자극성 )	
          QSAR(어류)	
          QSAR(갑각류)	
          QSAR(조류)	
          QSAR(농축성)	
        폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	
          Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)(성상)	
          Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)	
          Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)(사. 인화점)	
          Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)(하. 비중)	
          Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)(머. 분자량)	
          National Library of Medicine(NLM)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM)(경구)	
          National Library of Medicine(NLM)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM)(경피)	
          Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)(심한 눈손상 또는 자극성 )	
          The ECOTOXicology database (ECOTOX)(http://cfpub.epa.gov/ECOTOX/quick_query.htm)(어류)	
          The ECOTOXicology database (ECOTOX)(http://cfpub.epa.gov/ECOTOX/quick_query.htm)(갑각류)	
          The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)	
        차아염소산 나트륨	
          International Chemical Safety Cards (ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm)(성상)	
          International Chemical Safety Cards (ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm)(색상)	
          International Chemical Safety Cards (ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm)(나. 냄새)	
          International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(마. 녹는점/어는점)	
          International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)	
          International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(카. 증기압)	
          National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB)(타. 용해도)	
          International Chemical Safety Cards (ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm)(하. 비중)	
          Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)(머. 분자량)	
          International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(경구)	
          International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(피부부식성 또는 자극성 )	
          International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(심한 눈손상 또는 자극성 )	
          International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(피부과민성)	
          International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(생식세포변이원성)	
          International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(생식독성)	
          International Chemical Safety Cards (ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm)(특정 표적장기 독성 (1회 노출))	
          International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(어류)	
          ECOTOX(갑각류)	

          ECOTOX(조류)	
          Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(잔류성)	
          Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(농축성)	
          14303화학상품(일본)	
          Emergency Response Guidebook(2008)	
          UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods(UN RTDG)	
        물(WATER)	
          NLM	
        나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	
          National Institute of Technology and Evaluation(NITE)(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html)(마. 녹는점/어는점)	
          Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)(경구)	
          Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)(경피)	
          Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)(흡입)	
          National Library of Medicine/Chemical Carcinogenesis Research Information System(NLM/CCRIS)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CCRIS)(생식세포변이원성)	
          Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)(생식독성)	
          The ECOTOXicology database (ECOTOX)(http://cfpub.epa.gov/ECOTOX/quick_query.htm)(어류)	
          The ECOTOXicology database (ECOTOX)(http://cfpub.epa.gov/ECOTOX/quick_query.htm)(갑각류)	
        Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. -	
          SigmaAldrich(성상)	
          SigmaAldrich(마. 녹는점/어는점)	
          SigmaAldrich(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)	
          SigmaAldrich(사. 인화점)	
          Episuite(카. 증기압)	
          EPISUITE(라. 토양이동성)	

    나. 최초작성일	2013-01-16	
    다. 개정횟수 및 최종 개정일자		
        개정횟수	0 회	
        최종 개정일자	0	
   라. 기타		

 ○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 
    자료입니다.